Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

# Technická specifikace Knižní jízdní řád 2023

náklad 4 600 výtisků

formát 145 × 205 mm (obálka i map. příloha tisk na spad, knižní blok bez spadu)

### knižní blok

rozsah 912 stran formátu A5 — Pozor, počet stran je pouze orientační. Přesný rozsah textu s možnou změnou ± 32 stran bude upřesněn po dodání podkladů pro tisk. Bude nutné dořešení úpravy na konci knihy – poslední stránka vždy prázdná. Dle upřesněného počtu stran bude nutno také upravit šířku hřbetu a event. upravit grafiku obálky – nutná konzultace s tiskárnou.

barevnost 1/1 černá

papír 42 g/m² s vhodnou transparentností papíru (viz minulé vydání KJŘ)

knižní vazba V2

### obálka

rozsah 4 strany

barevnost 2/1 přímé barvy  
vnější: oranžová PANTONE Orange 021 C + tmavá modrá PANTONE 294 C  
vnitřní: oranžová PANTONE Orange 021 C

papír 250 g/m² bílá matná křída

vnější povrchodolnámatná laminace

### mapová příloha

umístěnívlepená před knižní blok (za 2. stranu obálky)

rozsah6 stran se 2 přehyby

formátrozložený formát šířka cca (140 + 133 + 129) = 402 mm × výška 205 mm

pokud tiskárna potřebuje jiné šířky skladů přílohy, můžeme upravit, ale neměly by se z prostorových důvodů výrazně lišit od těchto rozměrů minulého vydání

barevnost 3/3 přímé barvy   
— oranžová PANTONE Orange 021 C  
— tmavá modrá PANTONE 294 C  
— světlá modrá PANTONE 299 C

papír 150 g/m² bílá matná křída shodného druhu jako pro obálku, aby přímé barvy přecházející z obálky na přílohu byly identické

### ostatní

podklady soubory PDF předané zadavatelem na FTP dodavatele,   
papírová maketa – vzorek

balení balíky po 5 ks ve fólii PE, dřevěné EUR palety + víko, PE fólie

doprava d**oprava a balení musejí být zahrnuty v ceně, nelze účtovat odděleně!**