|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  Správa železnic, státní organizace  Stavební správa západ  Prostřednictvím systému C.E.Sta. | IS C.E.Sta. |  |  |
| Ze dne | 26.8.2021 |  |  |
| Naše zn. | 149285/2021-SŽ-GŘ-O14 |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Bc. Jan Bednář |  |  |
| Telefon | +420 972 244 491 |  |  |
| Mobil | +420 601 123 167 |  |  |
| E-mail | bednarja@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 14. září 2021 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky – Podlešín (Zákolany)**

**Bc. Jaromír Knotek (Tel. 972 244 369, e-mail** [**Knotek@spravazeleznic.cz**](mailto:Knotek@spravazeleznic.cz) **)**

**SO 11-30-01 Ochrana vedení sítí Správy železnic**

Vzhledem k tomu, že uvádíte v B.STZ , že v místě stavby se nachází podzemní vedení Správy železnic, s.o. – **SSZT OŘ Praha,** je nezbytné tuto skutečnost znovu prověřit a podle toho doplnit Souhrnnou technickou zprávu, ZOV a část SO 11-30-01 Ochrana vedení sítí Správy železnic v tomto duchu, jelikož plánujete provádět stavbu za provozu, což je v rozporu s tvrzením, že bude kompletně objekt mostu demolován včetně základů a spodní stavby. Proto požadujeme rozšířit odstavec 5.1. Ochrana vedení ve správě CTD také o ochranu případného vedení SSZT OŘ Praha a zohlednit následující připomínku:

Doporučujeme projednat se správcem (místně příslušných OŘ, resp. odbornou správou SSZT) podmínky přeložky kabelu SSZT a způsob ochrany kabelového vedení Správy železnic a provést nezbytná měření před započetím a ukončení prací na tomto kabelu (ech) a v tomto smyslu doplnit statě B. STZ, ZOV a TZ SO 11-30-01.

Pokud se potvrdí, že v místě se nenachází žádný kabel ve správě SSZT OŘ Praha, berte naši připomínku za bezpředmětnou.

Ing. Martin Krupička

*ředitel odboru zabezpečovací*

*a telekomunikační techniky*