**Technické zadání**

**veřejné zakázky: Provedení preventivní prohlídky P2 na MVTV 2.2 a MVTV 2.3**

Rozsah prací:

SHV:

**a, MVTV 2.2 – 001**

Provedení preventivní prohlídky P2

Provedení technické kontroly

Provedení defektoskopie dvojkolí

Provedení prohlídky spalovacího motoru

Práce budou provedeny dle technologických postupů, technických podmínek výrobku, návodu na údržbu a návodu k použití a předpisu SŽ S8 v platném znění.

Místo realizace: areál dodavatele

**b, MVTV 2.2 – 006**

Provedení preventivní prohlídky P2

Provedení technické kontroly

Provedení defektoskopie dvojkolí

Provedení prohlídky spalovacího motoru

Práce budou provedeny dle technologických postupů, technických podmínek výrobku, návodu na údržbu a návodu k použití a předpisu SŽ S8 v platném znění.

Místo realizace: areál dodavatele

**c, MVTV 2.3 - 006**

Provedení preventivní prohlídky P2

Provedení prohlídky spalovacího motoru

Práce budou provedeny dle technologických postupů, technických podmínek výrobku, návodu na údržbu a návodu k použití a předpisu SŽ S8 v platném znění.

Místo realizace: areál dodavatele

Kvalifikační předpoklady:

Osvědčení o technické způsobilosti dodavatele vydané Správou železniční dopravní cesty, státní organizace TÚDC na údržbu a opravy speciálních drážních vozidel řady MVTV 2.2, MVTV 2.3

Dodavatel musí mít k dispozici technickou dokumentaci uvedených typů vozidel.

Záruka: 12 měsíců

Přílohy:

č. 1 - Příloha č. 1 TZ - technické údaje MVTV2\_2

č. 2 - Příloha č. 1 TZ - technické údaje MVTV2\_3