Technická specifikace zakázky

**„Jednoosé malotraktory pro ST HK“**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů jednoosých malotraktorů a jejich originálního příslušenství v podobě 2 kusů mulčovačů a 1 kusu zametacího kartáče s následujícími technickými parametry.

**Technické parametry malotraktorů – 2 kusy**

* jednoosý, dvoukolový,
* celková šířka bez příslušenství max. 1 000 mm,
* celková výška max. 1 400 mm,
* hmotnost malotraktoru max. 200 kg,
* rozchod kol max. 900 mm,
* výkon motoru alespoň 8,5 kW,
* palivo natural 95,
* kapacita palivové nádrže alespoň 5 litrů,
* diferenciál s uzávěrkou,
* vybaven provozní brzdou,
* vybaven parkovací brzdou,
* výškově nastavitelné rukojeti s tlumením vibrací,
* pneumatiky se záběrovým (tzv. traktorovým nebo též šípovým dezénem),
* možná kompatibilita se sněhovou radlicí,
* možná kompatibilita se sněhovou frézou,
* a kompatibilita s požadovaným příslušenstvím níže.

Požadované příslušenství, které je součástí poptávky:

**Technické parametry mulčovače – 2 kusy**

* maximální hmotnost mulčovače 110 kg,
* celková šířka max. 1 200 mm,
* mulčovač s výkyvnými noži na vodorovné hřídeli (tzv. kladívkový nebo cepákový),
* pracovní šířka 85 - 120 cm,
* vybaven 2 ks opěrných kol,
* možnost aretace přídavných kol do přímého směru,
* možnost odklopení přídavných kol,
* schopnost mulčovat trávu o výšce přes 100 cm,
* schopnost mulčovat náletové křoviny a výmladky,
* možnost nastavitelné výšky řezu alespoň do výšky 5 cm,
* splnění normy EN 12733 v platném znění pro bezpečnost obsluhy.

**Technické parametry zametacího kartáče - 1 kus**

* určen pro zametání sněhu, písku a drobného posypového štěrku,
* maximální hmotnost 80 kg,
* celková šířka max. 1200 mm,
* pracovní šířka 95 – 120 cm,
* vybaven alespoň 1 opěrným kolem,
* možnost nastavení úhlu zametání,
* v případě poškození možnost výměny jednotlivých rotačních kartáčů.

**Celková nabídková cena** musí mimo vlastní ceny dodávané mechanizace zahrnovat i veškeré náklady související s dodávkou a vyložením poptávané techniky na níže uvedenou adresu doručení.

Adresa doručení:

Správa železnic, státní organizace,   
Oblastní ředitelství Hradec Králové,   
U Fotochemy 259,   
501 01 Hradec Králové.

Kontaktní osoba pro doručovatele:   
Zdeněk Filip, tel.: 602 128 312, e-mail: FilipZd@spravazeleznic.cz.