Název akce: **Revize, prohlídka a zkouška vzduchojemů na drážních vozidlech a stabilních tlakových nádob kolejových brzd, profukovačů, odkalovacích a vyrovnávacích jímek**

Veškerý rozsah požadovaných prací a dodávek opravy, bude realizován dle technických specifikací, které jsou přesně definovány a vymezeny v příloze č. 1a) této zadávací dokumentace.

**Předmět plnění:**

Zajištění provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení vydané v souladu § 48 Zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a § 5, § 6 vyhlášky MD č. 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů v rozsahu § 1 odst. 2 písm. d), e) – tlaková zařízení.

Kategorie zařízení počet výrobce

Hnací drážní vozidlo Motorový univerzální vozík MUV 75 6 ks CZ Loko

Hnací drážní vozidlo Motorový univerzální vozík MUV 74.2 7 ks CZ Loko

Hnací drážní vozidlo Motorový univerzální vozík MUV 74.1 2 ks CZ Loko

Hnací drážní vozidlo Motorový univerzální vozík MUV 77 7 ks TSS, a.s.

Hnací drážní vozidlo Motorový pracovní vozík MUV 69.8 1 ks TSS, a.s.

Hnací drážní vozidlo Motorový pracovní vůz MPV 22 2 ks TSS, a.s.

Hnací drážní vozidlo Motorový pracovní vozík MUV 69.2 13 ks MTH Praha a.s.

Hnací drážní vozidlo Motorový pracovní vozík MUV 69.1 16 ks MTH Praha a.s.

Hnací drážní vozidlo Motorový pracovní vozík MUV 69 25 ks MTH Praha a.s.

Hnací drážní vozidlo Stroj na výměnu pražců SVP 74 6 ks MTH Vrútky

Hnací drážní vozidlo Stroj na výměnu pražců SVP 60.1 1 ks MTH Vrútky

Hnací drážní vozidlo Motorový pracovní vůz MV 80.1 1 ks MTH Praha a.s.

Hnací drážní vozidlo Motorový vůz MV 79 1 ks MTH Praha a.s.

Tažené drážní vozidlo Kolejový sněhový pluh KSP 411 S  4 ks ZNTK Stargrad

Tažené drážní vozidlo Jeřáb na DV typ ŽDJ 5/3 2 ks Elektrizace železnic Praha a.s.

Tažené drážní vozidlo Jeřáb na DV typ ŽDJ 5/3.1 1 ks Elektrizace železnic Praha a.s.

Tažené drážní vozidlo Plošina na DV typ MPŽ 20 2 ks Slovácké strojírny n. p. Uh.Brod

Tažené drážní vozidlo Plošina na DV typ PPP1N-H-020/16 1 ks NOPO s.r.o., Slatiňany

V průběhu realizace veřejné zakázky je předpoklad, že se uvedený počet kusů a typy zařízení mohou změnit.

**Provozní revize, prohlídka a zkouška vzduchojemů na drážních vozidlech (dále jen DV) v celkovém počtu 98 ks**

Revidovaná zařízení se nacházejí v celém obvodu OŘ Hradec Králové (DV).

Místo plnění bude vždy upřesněno telefonicky 1 pracovní den před požadovaným výkonem. V případě mimořádné situace se místo výkonu může změnit.

**Provozní revize, prohlídka a zkouška stabilních tlakových nádob v celkovém počtu 85 ks**

Kategorie objem tlakové nádoby počet umístění

do 200 l TN profukovače 25 l 37 ks Česká Třebová – spádoviště

do 200 l TN odkalovací jímka 55 l 4 ks Česká Třebová – spádoviště

do 200 l TN kolejových brzd 125 l 40 ks Česká Třebová – spádoviště

nad 5000 l TN vyrovnávací jímka 6.000 l 1 ks Česká Třebová – spádoviště

nad 5000 l TN vyrovnávací jímka 10.000 l 3 ks Česká Třebová – spádoviště