Název akce: **Provozní revize, prohlídky a zkoušky zdvihacích zařízení pro oblast Hradec Králové 2021 - 2024**

**Předmět plnění:**

Zajištění provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení vydané v souladu § 48 Zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů a § 5, § 6 vyhlášky MD č. 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů v rozsahu § 1 odst. 5 písm. b), d) – zdvihací zařízení.

Kategorie zařízení počet výrobce

Z.02 Jeřáb na DV typ HR 2503 2 ks BAZ Trnava, BAZ Bratislava

Z.02 Jeřáb na DV typ HR 3001 23 ks BAZ Trnava, BAZ Bratislava

Z.02 Jeřáb na DV typ NJ 70-1R 2 ks OSTROJ Opava

Z.02 Jeřáb na DV typ NJ 70-2R 3 ks OSTROJ Opava

Z.02 Jeřáb na DV typ F 80 A.0.22E 7 ks FASSI

Z.02 Jeřáb na DV typ F 85.B.0.22E 7 ks FASSI

Z.02 Jeřáb na DV typ HIAB-071 4 ks HIAB

Z.02 Jeřáb na DV typ HIAB-088 2 ks HIAB

Z.02 Jeřáb na DV typ PK9002EH 6 ks PALFINGER

Z.02 Jeřáb na DV typ ŽDJ 5/3 2 ks Elektrizace železnic Praha a.s.

Z.02 Plošina na DV typ MPŽ 20 2 ks Slovácké strojírny n. p. Uherský Brod

Z-02 Plošina na DV typ PPP1N-H-020/16 1 ks NOPO s.r.o., Slatiňany

Z.02 Plošina vlečná typ E 12 1 ks Aerial Access, Gateshead, Velká Británie

Z.04 El. mostový jeřáb s kočkou 1 ks SOWITSCH KONE

Z.04 Nástěnný konzolový jeřáb NKJ 1 ks ČSD STR Praha

Z.04 Portálový montážní jeřáb MŽ 5+5 2 ks MTH Martin – Vrútky, Závod Košice

Z.04 Elektrický kladkostroj L-lll-15/8k 1 ks Balkancer – Gabrovo

Z.04 Hydr. nakl. jeřáb na VW F-M 10 A 1 ks FASSI

Z.06 Souprava 4 stojanových zvedáků 2 ks 4x5,5 t UZZA-P/V ŽOS Č. Lípa

drážních vozidel 4x5,5 t ESH 2241 AUTULIFT GmbH

Z.08 Jeřáb na DV typ ŽDJ 5/3.1 1 ks Elektrizace železnic Praha a.s.

V průběhu realizace veřejné zakázky je předpoklad, že se uvedený počet kusů a typy zařízení mohou změnit.

**Provozní revize, prohlídka a zkouška zdvihacích zařízení na drážním vozidle (dále jen DV) v celkovém počtu 66 ks**

Revidovaná zařízení se nacházejí v celém obvodu OŘ Hradec Králové (jeřáb nebo plošina na DV).

Místo plnění bude vždy upřesněno telefonicky 1 pracovní den před požadovaným výkonem. V případě mimořádné situace se místo výkonu může změnit.

**Provozní revize, prohlídka a zkouška zvedáků a jeřábů ovládaných ze země v celkovém počtu 8 ks**

zařízení počet výrobce umístění

El. mostový jeřáb s kočkou 1 ks SOWITSCH KONE Dílny Pardubice

Nástěnný konzolový jeřáb NKJ 1 ks ČSD STR Praha Dílny Pardubice

Portálový montážní jeřáb MŽ 5+5 2 ks MTH Martin – Vrútky ŽST Ústí nad Orlicí

Elektrický kladkostroj L-lll-15/8k 1 ks Balkancer – Gabrovo ŽST Česká Třebová

Hydr. nakl. jeřáb na VW F-M 10 A 1 ks FASSI OŘ Hradec Králové

Souprava 4 stojanových zvedáků 1 ks 4x5,5 t UZZA-P/V Dílny Debř

Souprava 4 stojanových zvedáků 1 ks 4x5,5 t ESH 2241 Dílny Pardubice

V průběhu realizace veřejné zakázky je předpoklad, že se uvedený počet kusů a typy zařízení mohou změnit.

**Roční prohlídky a kontroly vázacích lan, vázacích popruhů, vázacích řetězů a úvazků v celkovém počtu cca 1000 ks**

V průběhu realizace veřejné zakázky je předpoklad, že se uvedený počet kusů a typy zařízení mohou změnit.

Revidovaná zařízení se nacházejí v celém obvodu OŘ Hradec Králové. Místo plnění bude vždy upřesněno telefonicky 1 pracovní den před požadovaným výkonem. V případě mimořádné situace se místo výkonu může změnit.