„Rekonstrukce koleje č. 1 a 3 v žst. Hanušovice“

DÍL 2
ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY

Část 1 
 Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Příloha 3
ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
1.1	Zdůvodnění a účel stavby
Účelem provedení stavby je dosažení většího komfortu pro cestující veřejnost a modernizace kolejí v jižní části železniční stanice Hanušovice.1.	POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY
Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce liché skupiny kolejí (kolej č. 1 a 3) v jižní části železniční stanice Hanušovice včetně výstavby nového komfortního vnějšího nástupiště s výškou 550 mm nad temeno kolejnice a délkou hrany 190m u koleje č. 3. Vyvolanou investicí je úprava a sanace úrovňových nástupišť u koleje č. 1 a 2. Jihovýchodní část stanice je tedy zrekonstruována v souladu s výhledovým stavem specifikovaným v technicko-ekonomické studii, investice se tedy dá chápat jako první etapa konečného stavu. Rozsah kolejiště se nemění, s výjimkou zrušení výhybky č. 32 a kusé koleje č. 5b.
Pro lichou skupinu kolejí bude provedeno nové osvětlení. Lokálně jsou navrženy přeložky silnoproudých, zabezpečovacích sdělovacích kabelů.
Současně bude dodavatelem zpracována dokumentace skutečného provedení stavby
2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
•	schvalovací protokol přípravné dokumentace (SŽDC, s.o., Odbor investiční, č.j61273/2011-OI ze dne22.12.2011
•	rozhodnutí o umístění stavby (Městský úřad Hanušovice, Odbor výstavby, č.j MUHA 5833/2011 ze dne 9.9.2011),
•	projekt stavby zpracovaný MORAVIA CONSTULT Olomouc a.s.,
•	schvalovací protokol projektu stavby č.j. 1988/2013-SSV-U1/Bed ze dne 26.3.2013
•	stavební povolení č.j. DUCR-21382/13/Bk ze dne 23.4.2013
3.	KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI
Zhotovitel je povinen stavbu zkoordinovat se stavbou rekonstrukce kanalizace v ulici Dukelská.
4.	PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STABY
Předpokládané zahájení prací:	06/2013
Skutečné zahájení prací:	po podpisu SOD a nabytí právní moci stavebního povolení.
Ukončení prací:	07/2013
Uvedení zařízení do provozu:	postupně po celcích
Lhůta pro předání souborného zpracování geodetické části
dokumentace skutečného provedení stavby:	do 1 měsíce ode dne podpisu Předávacího protokolu pro celé Dílo, nejpozději však do 31.8.2013
Lhůta pro předání dokumentace skutečného provedení 
v digitální formě včetně schválených závěrových tabulek
a související dokumentace dle skutečného provedení:	do 1 měsíce ode dne podpisu Předávacího protokolu pro celé Dílo, nejpozději však do 31.8.2013

5.	DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Povinnosti pro dodavatele vyplývající ze Stavebního povolení č.j. DUCR-21382/13/Bk ze dne 23.4.2013:

1.	V projektu navržená montážní a demontážní základna č. 2, která sousedí souběžně s ulicí Školní, nebude v rámci stavby stavebníkem nebo jím pověřeným zhotovitelem stavby použita.
2.	Stavebník nebo jím pověřený zhotovitel stavby před započetím stavebních prací projedná s městem Hanušovice umístění montážní a demontážní základny a nebo jiných skládek materiálu. Umístění demontážní a montážní základny a jiných skládek materiálu v Hanušovicích je možno pouze se souhlasem města Hanušovice a za podmínek jím stanovených.