**Příloha č.2 (soupis kabeláže)** k technické zprávě silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace k zařízení VZT

*Dokument:* D.1.4.2.1.P2 příloha č. 2 k TZ (soupis kabeláže)

*Akce*: TNS Grygov - rozvodna R22 kV, vzduchotechnika

*Zpracoval*: Ing. Milan Bzonek, Tísek 132, e-mail: [bzonek@seznam.cz](mailto:bzonek@seznam.cz)

**LEGENDA:**

PLC PLC AUTOMAT

T1, T2. T3 TEPLOTNÍ ČIDLO

SWITCH PRVEK PRO ZAPOJENÍ DO ETHERNETU

EPS ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

DX1 ROZVADĚČ TOTOAL STOP BUDOVY

Ri3-MaR ROZVADĚČ SILOVÝ A SDĚLOVACÍ PRO NOVOU MaR

Z1.1, Z2.1, Z3.1 ZAŘÍZENÍ VZT

ZB1, ZB2 SERVOMOTOR KLAPEK VZT

KABELY: WS – SDĚLOVACÍ

WL – SILOVÉ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***OZNAČENÍ KABELU*** | ***TYP KABELU*** | ***DÉLKA [m]*** | ***ZAPOJENÍ ODKUD*** | ***ZAPOJENÍ KAM*** | ***POZN.*** |
| WS1 | CYSY 2x0,5 | 22 | PLC | T1 |  |
| WS2 | CYSY 2x0,5 | 37 | PLC | T2 |  |
| WS3 | CYSY 2x0,5 | 43 | PLC | T3 |  |
| WS4 | J/A-DQ(ZN)H WBF-AE02 | 50 | PLC | SWITCH |  |
| WS5 | UtP 4x2x0,5 | 28 | PLC | EPS |  |
| WS6 | CYSY 2x0,5 | 28 | PLC | DX1 |  |
| WL1.1 | CYKY 3x1,5 | 30 | Ri3-MaR | Z1.1 |  |
| WLB12 | CYSY 4x0,75 | 40 | Ri3-MaR | ZB1+ZB2 |  |
| WL2.1 | CYKY3x1,5 | 30 | Ri3-MaR | Z2.1 |  |
| WL2.2 | CYKY 5x2,5 | 40 | Ri3-MaR | Z2.2 |  |
| WL2.2.1 | CYKY3x1,5 | 41 | Ri3-MaR | Z´2.1 |  |
| WL2.2.2 | CYKY 5x2,5 | 40 | Ri3-MaR | Z´2.2 |  |
| WL3.12 | CYKY 3x2,5 | 45 | Ri3-MaR | Z3.1+Z3.2 |  |
| WL4 | CYKY4Bx25 | 23 | RZS | Ri3-MaR | HL. PŘÍVOD |