# Technická specifikace zakázky

## „Dodávka vysokozdvižného vozíku pro ST HK“

**Požadované parametry vysokozdvižného vozíku:**

* Nový stroj.
* S čelním umístěním zdvihacího zařízení.
* S ochranným rámem řidiče - provedení bez dveří (polokabina).
* Maximální výška vozíku včetně ochranného rámu 2 200 mm.
* Akumulátorový vozík s lithiovou baterií umožňující mezidobíjení a kapacitou alespoň 150 Ah.
* S integrovanou nabíječkou nebo včetně externí nabíječky.
* Se vzdušnicovými pneumatikami (tubetype), případě tubeless.
* Boční posuv umožňující posouvání nákladu směrem doprava a doleva od středové osy.
* Včetně zdvihacích vidlic s délkou alespoň 1 200 mm
* Nosnost vozíku alespoň 1 800 kg.
* Zdvih do výšky alespoň 3 000 mm.
* S možností nastavení polohy volantu a sedadla.
* Včetně zadního panoramatického zrcátka.
* Osvětlení včetně směrovek a majáku.
* Včetně elektronické houkačky a zvukového indikátoru pro couvání.
* Záruka minimálně 48 měsíců na vozík i baterii.

**Další požadavky:**

* Zajištění přepravy do místa dodání, vyložení vozíku a jeho uvedení do provozu v místě dodání – žst. Náchod.
* Zaškolení zaměstnanců zadavatele do obsluhy a údržby vozíku, ke kterému dojde kvalifikovaným zaměstnancem dodavatele bezprostředně před přejímkou vozíku.