**P\_2071km045-049.dgn**

Lokalita: TÚ 2071; km 045,000-049,000

Měřeno ve 2. a 3 třídě přesnosti v roce 2017 a 2018.

Předaný stav: výkres DGN zpracovaný v MGEO verze projektu 200128.0, textový seznam.

Stav výkresu odpovídá předpisům k datu vzniku. Před použitím nutno zkontrolovat aktuálnost dat.

**P\_2071km057-059.dgn**

Lokalita: TÚ 2071; km 057,500-059,000

Měřeno ve 2. a 3 třídě přesnosti v roce 2018.

Předaný stav: výkres DGN zpracovaný v MGEO verze projektu 200128.0, textový seznam.

Stav výkresu odpovídá předpisům k datu vzniku. Před použitím nutno zkontrolovat aktuálnost dat.

**V případě, že výkresy a seznamy souřadnic obsahují železniční bodové pole, nesmí se použít pro nové měření.**

**V případě použití mapových podkladů je nutné otestovat přesnost dle předpisu SŽ M20/MP010.**

Navrátilíková 16.11.2022