**P\_1201KM137-139.dgn** - rozsah km 137,800-138,300.

Stav k roku 2021, nové mapování podle aktuálně platného předpisu SŽ M20/MP010.

Měřeno ve 2. třídě přesnosti v roce 2021.

Předané soubory: výkres DGN zpracovaný v MGEO verze projektu 200910.0, textový seznam souřadnic.

**V případě, že výkresy a seznamy souřadnic obsahují železniční bodové pole, nesmí se použít pro nové měření.**

**V případě použití mapových podkladů je nutné otestovat přesnost dle předpisu SŽ M20/MP010.**

Navrátilíková, 10.11.2022