|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  Distribuováno přes IS C.E.Sta |  |  |  |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 19769/2020-SŽ-OŘ HKR-OPS |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Miroslav Hladík |  |  |
| Telefon | +420 972 341 268 |  |  |
| Mobil | +420 607 081 964 |  |  |
| E-mail | HladikM@szdc.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 7. srpna 2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Náhrada přejezdu P 4910 v km 323,116 trati Česká Třebová - Praha**

Souhrnné stanovisko Správy železnic OŘ Hradec Králové k dokumentaci pro stavební povolení

Správa železnic OŘ Hradec Králové má k předložené dokumentaci pro stavební povolení stavby „Náhrada přejezdu P 4910 v km 323,116 trati Česká Třebová - Praha“ následující připomínky:

1. Požadujeme doplnění textu v D.1.1 PS01 0001 TZ: 2.1 Přejezdové zabezpečovací zařízení (tučně zvírazněno):

*Stavba zahrnuje zrušení a náhradu výše uvedeného přejezdu P4910 v km 323,116 na trati Česká Třebová – Praha.Z hlediska předmětného PS01 Zabezpečovací zařízení se jedná o zrušení stávajících venkovních i vnitřních prvků PZZ, naspojkování kabelů na průběžnou trasu, zrušení výpichu ze sdělovacího kabelu, úpravu hlavního a záložního napájení anulačního souboru ASAR přejezdu „G“, které bude nově z reléové skříně přejezdu „G“ v km 322,588, úpravu softwaru ve stanicích,* **CDP Praha, PPV Pardubice, RBC a diagnostických systémů do kterých je dotčený přejezd zavázán** *a vymazání přejezdu P4910 ze situačních schémat, závěrové tabulky ŽST Řečany nad Labem (listy č. 17, 18 a 20) a ostatní náležející dokumentace.*

1. Před zahájením prací nutno domluvit vytýčení kabelu 6kV v správě SEE (p. Hledík VPS OE Pardubice, 702 021 559) a dále práce budou prováděny poblíž elektrifikované trati, domluvit postup prací s VPS OTV Pardubice p. Bezdíček Miloslav 724 403 591.
2. V zájmovém území se nachází most v km 322,817 který je ve správě SMT. Tento most nesmí být stavbou negativně ovlivněn.

Ing. Jiří Vencl

náměstek ředitele pro techniku