|  |  |
| --- | --- |
| Váš dopis zn. |  |
| Zde dne |  |
| Naše zn. | /2018-SŽDC-SSZ-ÚT1-Pok |
| Vyřizuje | Ing. Petr Pokorný |
| Telefon | 972 522 504 |
| Mobil | 725 797 058 |
| E-mail | PokornyP@szdc.cz |
| Datum | 12.3.2018 |

**Připomínky k DSP „Peronizace žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009“ v oblasti vlivu na životní prostředí**

Pavel Vojáček

* interní sdělení

■ ■

┌ ┐

┘

■ ■

**B.3.1. Vliv stavby na ŽP**

***a. 1. Ovzduší***

Uveďte, že součástí předchozího stupně projektové přípravy byla rozptylová studie. Shrňte nejdůležitější v ní uváděné informace.

***a. 2. Hluk***

**Hluk v době provozu**

Uveďte, že součástí předchozího stupně projektové přípravy byla hluková studie. Shrňte nejdůležitější v ní uváděné informace (text stávající podkapitoly rozšiřte).

***Vibrace***

Uveďte, že součástí předchozího stupně projektové přípravy bylo měření vibrací a co z něj vyplývá.

***a. 3. Voda***

str. 14 – druhý odst. zdola: odstraňte text „*Povodňový plán nebyl vypracován, záměr neleží v záplavovém území*“. Odkažte naopak na povodňový plán, který je nutno zařadit do této DSP. Zpracování povodňového plánu je nezbytné - předmětem stavby je m.j. rekonstrukce železničního mostu v ev. km 300,177 přes Březový potok se stanoveným záplavovým územím Q100.

***a. 4. Odpady***

***17 02 04 Železniční pražce dřevěné***

Doplňte informace z části B.3.4 Odpadové hospodářství - podkapitoly *17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami* (viz připomínka níže).

**B.3.2 Dendrologický průzkum**

* **3. Platná legislativa**

Obecné zmínění Metodického pokynu pro údržbu vyšší zeleně (31. 10. 2016, č.j. S 43941/2016-SŽDC-O15) nestačí. Popište, jak bylo v souladu stímto pokynem prověřeno, zda smýcení křovin a drobných náletových dřevin provede OŘ na své náklady v rámci údržby v termínu do zahájení stavby. Současně odkažte na vyjádření OŘ, které je nutno doložit do Dokladové části.

* Upozorňujeme, že povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les musí být nedílnou součástí dokladové části odevzdávaného PS. Při pozdním dodání existuje riziko, že se rozhodnutí již nedostanou ke zhotoviteli stavby.

**B.3.4 Odpadové hospodářství**

***4.3 Recyklace odpadů***

Str. 10 – rozptylová studie již byla zpracována v předchozím projektovém stupni. Odkažte na ní a stručně popište, co z ní vyplývá.

***Odpad ze štěrkového lože***

Z kapitoly musí být patrné, za jakých okolností bude štěrkové lože recyklováno (nebude se jednat tedy o odpad, ale o materiálové využití na předmětné stavbě) a kdy již půjde o odpad, který musí být odstraněn na dekontaminační ploše nebo na skládce S - nebezpečný odpad. Popište, jak bude nakládáno s odpadem - podsítným.

Zpracujte odstavec „Ekologické požadavky na kvalitu recyklované štěrkodrti do konstrukčních vrstev“, odkažte na příslušné předpisy SŽDC. Zmiňte vzorkování a chemické analýzy recyklovaného materiálu.

***17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami***

Stávající text rozšiřte o pravidla pro nakládání s použitými dřevěnými pražci:

* Dřevěné pražce nesmí být v žádném případě odstraňovány volným pálením.
* Nepoužitelné a vyřazené dřevěné pražce, označené jako odpad, budou předány k využití nebo k odstranění pouze oprávněné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění.

***Příloha č. 3 - „Závěrečná zpráva o nakládání s odpady“.***

Uveďte vysvětlující informace určené pro zhotovitele stavby –

Jedná se o stavbu s CIN nad 20 min Kč, a proto musí zhotovitel stavby v souladu se *Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady* zpracovat a za účelem vydání kolaudačního souhlasu zástupci investora předat závěrečnou zprávu o nakládání s odpady.

**B.3.3 Havarijní plán**

***12. Adresy a telefonická spojení***

- doplňte kontakt na Hasičskou záchrannou službu SŽDC, resp. konkrétní jednotku požární ochrany

- kontakty na zástupce zhotovitele stavby a zástupce investora (stavební dozor) – vynechte místo na konkrétní jména a telefonní čísla, která budou doplněna po zahájení stavby.

- kontakt „11. Český inspektorát lázní a zřídel“ odstraňte, nevztahuje se k předmětné stavbě

**Povodňový plán**

Dopracujte - předmětem stavby je m.j. rekonstrukce železničního mostu v ev. km 300,177 přes Březový potok se stanoveným záplavovým územím Q100.

**F.1 Organizace výstavby – Technická zpráva**

V kap. 5 „Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin včetně vlivu provádění stavby na ŽP“ doplňte odstavce týkající se havarijních situací a povodní, uveďte odkazy na samostatné části B.3.3 Havarijní plán a B.x.x Povodňový plán.

**H. Doklady**

Dokladová část týkající se životního prostředí (NATURA 2000, EIA, rozhodnutí o povolení ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, výjimky, atp.) bude uspořádána do samostatné podsložky dokladové části.

* Nebyla dosud splněna podmínka ZTP č. 3.8.3: „*Z důvodu žádání o finanční podporu v rámci ODP2 je nutno aktualizovat odůvodněné stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny z 10.11.2014 (viz příloha těchto ZTP) a zařadit ho do dokladové části*“. Naturové stanovisko s přesným názvem stavby je nezbytné pro zpracovávanou žádost o spolufinancování v rámci OPD2 – aktualizované stanovisko doplňte.

**Obecně:**

Příslušné části DSP se zapracovanými připomínkami zašlete v elektronické podobě zpracovateli tohoto dokumentu ještě před termínem konferenčního projednání připomínek.