1. **URČENÍ VÝROBKU**

**Spona na vázanku** (dále jen spona)je určena jako neoděvní doplněk stejnokroje Správy železniční dopravní cesty (dále jen SŽDC).

1. **TECHNICKÝ POPIS**

Spona je vyrobena z nereznoucí oceli tloušťky 1,4 mm mechanickým tvářením, v barvě lesklý nikl.

Logo je na sponě vytvořeno laserem. Délka spony je 5 cm a výška 0,7 cm.

1. **SPECIFIKACE MATERIÁLU**

* nereznoucí ocel tloušťky 1,4 mm

1. **POKYNY PRO SYSTÉM KONTROL, ZKOUŠENÍ A KONEČNOU KONTROLU**

Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům platných technických norem, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku. Doplněk se vyrábí pouze v 1. jakosti. Záruční doba na výrobky  
je 2 roky od předání konečnému uživateli. V případě zjištění závad a uplatnění reklamace vůči výrobci se bude postupovat v souladu s Občanským zákoníkem a kupní smlouvou. Místem reklamačních oprav je sídlo zhotovitele zakázky.

1. **POKYNY PRO ÚDRŽBU A OPRAVY**

Vady zboží, které se projeví během záruční doby, se řeší v souladu s Kupní smlouvou.

1. **BALENÍ, SKLADOVÁNÍ, EKOLOGICKÁ LIKVIDACE**

Jednotlivé výrobky se balí do PE sáčků a následně do krabice. Krabice je označena štítkem s údajem   
o počtu kusů. Krabice je uzavřena a přelepena páskou.

Značení: na tomto výrobku není umístěná etiketa.

1. **TECHNICKÝ NÁKRES**



