 4 - chybí popisy přejezdů

 7 - chybí kilomteráž trati   

11 - stožáry el. vedeni jsou DM40212, ne trakční podpěry

48 - chybí rel. výšky sklon. ploch.

60 - body mají chybně symbologii(tloušťka 2 - má být 0)
   - body na nepřevýšené koleji je lepší dělat jako výškové body
   - několika bodům chybí kresba
   - stanovisko 4001 smazat
   - body přečíslovat podle map listů

63 - bodům ŽBP chybí popis (ŽP1234)
